Pic为传输用到的图片。

运行QPSK*2 和QAM16*2 将图片分帧传输。每帧的传输调用QPSK.m QAM16.m以及对应的调制解调代码。

所有程序放在一个文件夹内；

QPSK和QAM16将运行QPSK*2.m或QAM16*2.m即可。

AMC运行OFDM*AMC*CHOW\_GRAPH.m即可

rcoswindow为升余弦窗函数。

GUI运行GUI\_1.fig即可